软件版本	功能备注

-------------------------------------------------------------------以下适用OP硬件版本V3.6

OP20 V3.6       1、适用于硬件版本为V3.6的OP系列文本。

-------------------------------------------------------------------以下适用OP硬件版本V4.0

OP20 V6.4i	1、新增OP321机型
                2、对于Omron通讯，需要在监控模式下进行的做法取消，直接通讯即可。
OP20 V6.4j	1、新增ASC码的显示。

OP20 V6.5a	1、MP330的触摸面板大小有所改动，需用6.5以上版本使用。
                2、modbus－slave通讯模式修正。

OP20 V6.5c	1、PLC类型增加了和利时。

OP20 V6.5f	1、增加了和泉的PLC。

OP20 V6.5h	1、修正与三菱的通讯问题。

OP20 V6.5k	1、改进Modbus协议单字写。

OP20 V6.5N	1、修正矢量字体显示过大或过小时的笔画不全，显示有误的问题。

OP20 V6.5O	1、进行数字设定时，除set->数字键方法之外，新增加set->上下方向键；
                2、Modbus-RTU通讯的地址，除0x，4x之外，新增加1x，3x。

OP20 V6.5T      1、与丰炜PLC通讯时，增加写多个寄存器功能（仅支持ASCII 显示）
                2、与OMRON通讯部分，支持除IR、DM之外的其他对象。
                3、与西门子PLC通讯部分，增加可用对象线圈V。
                4、对于自由格式通讯、Modbus-Slave通讯部分，将MW对象的范围从128调整至160。
                5、OP屏保之后（即背光灭），原来打开的口令将被关闭。

OP20 V6.5U      1、修正6.5T版本中放置BMP图片后无法打开的bug。

OP20 V6.5V      1、支持将接收到的单字转换为双字功能。
                2、支持 PLC类型增加LG-CNet PLC。
                                
OP20 V6.5W      1、增加PLC通讯对象：OEMAX PLC。


OP20 V6.5Y      1、修正棒图水平时，标点上浮的bug。

-------------------------------------------------------------------以下适用OP硬件版本V4.0~ V7.0

OP20 V6.5Z      1、英文版修正时间日期显示形式。
                2、对应OP硬件版本V7.0。


OP20 V7.0a      1、改错：Siemens PLC, 连续写多个寄存器时，出错。

OP20 V7.0b      1、support OP325。

OP20 V7.1A      1、修正小bug。

-------------------------------------------------------------------以下适用OP硬件版本V7.0~ V8.0

OP20 V8.0       1、OP硬件V8.0适用版本软件。

OP20 V8.0a      1、纠正与三菱PLC在输出点的对应关系错乱的问题。

OP20 V8.0c      1、当瞬时ON功能键按下时，如果画面切换，会将线圈OFF。

OP20 V8.0n      1、增加新机型MP325-A、MP325-A-S。

OP20 V8.0x      1、增加与信捷XD系列PLC的通讯。

--------------------------------------------------------------------

OP20 V9.0       1、OP硬件V9.0适用版本软件，兼容V8.0的OP。

OP20 V9.4.2     1、OP硬件V9.4适用版本软件。

OP20 V9.5       1、适配XP1一体机机型。

OP20 V9.5.3     1、修正小bug。

OP20 V9.5.4     1、增加OP320型号。

